Sinyaller birden çok yere gidiyor, kullanılmayan sinyaller tespit edilip, diğereleri teke düşürülebilir

AGND ayrıca çizilmedi, routing sırasında özellikle yüksek frekans sinyaller analog alan dışında tutulmaya çalışılacak

JR4 JR5 does not used appearantly, for a possible future use power nets added through smd jumpers

P7 eski ezDSP versiyonda 10 pin, yeni versiyonda 20 pin olarak çizilmiş, dolayısıyla 20 pin olarak çizildi.

Sincan DSP MB-M ye uyumluluğu kontrol edildi

TODO

.

.