Sinyaller birden çok yere gidiyor, kullanılmayan sinyaller tespit edilip, diğreleri teke düşürülebilir

AGND ayrıca çizilmedi, routing sırasında özellikle yüksek frekans sinyaller analog alan dışında tutulmaya çalışılacak

JR4 JR5 does not used appearantly, for a possible future use power nets added through smd jumpers

P7 eski ezDSP versiyonda 10 pin, yeni versiyonda 20 pin olarak çizilmiş, dolayısıyla 20 pin olarak çizildi. TODO

P2-10 power pin jumper settings, Sincan ve aktif filtre kullanımda power pinler kullnılmamış ve jumperların ikisi de doldurulmamış

P7, 1 nolu pin yeri belirtilecek